

Enables or disables TIMx peripheral Preload register on ARR.

启用或禁用ARR上的TIMx外围设备预加载寄存器。



Configures the Break feature, dead time, Lock level, OSSI/OSSR State and the AOE(automatic output enable).

配置间隔功能，停滞时间，锁定级别，OSSI / OSSR状态和AOE（自动输出启用）。



Fills each TIM\_BDTRInitStruct member with its default value.

用其默认值填充每个TIM\_BDTRInitStruct成员。



Sets or Resets the TIM peripheral Capture Compare Preload Control bit.

设置或复位TIM外设捕获比较预加载控制位。



Enables or disables the TIM Capture Compare Channel x.

启用或禁用TIM捕获比较通道x。



Enables or disables the TIM Capture Compare Channel xN.

启用或禁用TIM捕获比较通道xN。



Clears the TIMx's pending flags.

清除TIMx的挂起标志。