

Enables or disables TIMx peripheral Preload register on ARR.

启用或禁用ARR上的TIMx外围设备预加载寄存器。



Configures the Break feature, dead time, Lock level, OSSI/OSSR State and the AOE(automatic output enable).

配置间隔功能，停滞时间，锁定级别，OSSI / OSSR状态和AOE（自动输出启用）。